¿Comando serial correcto?

Interrupción

Mensaje de error

Sistema Touch

Sí

Movimiento CORE XY

No

Mandar comando serial