12 v

5v

Fuente conmutada

COREXY

Banda dentada

Botón paro de emergencia

Botón Reset

Interrupciones

Led Verde

Led Rojo

MOTOR A

MOTOR A

TMC2208

TMC2208

Señal cuadrada

GPIO

PIC18

Cccccc

Comunicación Serial UART

PC